|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  | | |  | | | |  |  | | --- | --- | |  |  | | | | **MONOSTABLE RELAY** | | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 6 CHANNEL | | | | UN = 250V AC | | IN = 6A (IINRUSH = 10A) | | TYPE | UNIV 3.2.5.x | | | S/N | 00000678h | | |  |  | | | | |  | | | |  |  | | --- | --- | | BUS | BUS | | **hapcan.com** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  | | |  | | | |  |  | | --- | --- | |  |  | | | | **PRZEKAŹNIK MONOSTABILNY** | | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 6 KANAŁOWY | | | | UN = 250V AC | | IN = 6A (IROZRUCHOWY = 10A) | | TYP | UNIV 3.2.5.x | | | S/N | 00000678h | | |  |  | | | | |  | | | |  |  | | --- | --- | | BUS | BUS | | **hapcan.com** | |